Modulul 3

CLASA a-X-a

**FIȘĂ TEHNOLOGICĂ ȘI DE LUCRU**

COAFAREA PĂRULUI CU AJUTORUL BIGUDIURILOR



Etape de lucru:

1. Spală părul cu un șampon adecvat tipului de păr(fig. 1)
2. Folosește un produs de apretare a părului (spumă), aplică uniform pe păr(fig.2);
3. Împarte părul în 3 zone de lucru( cărare de la o ureche la alta și zona posterioară a capului);
4. De la cărarea clientei, separă un dreptunghi de 2cm lungime și 1 cm lățime pentru a putea rula bigudiul(fig.3); Bigudiurile sunt așezate unul sub altul(fig.4,5);
5. După uscare părul se desface ușor începând de la ceafă spre frunte(fig.6);


    

fig.1 fig.2 fig.3 fig.4 fig.5 fig.6

6.Se descurcă părul ușor cu mâinile, apoi se începe taparea părului din zona de top pe

șuvițe (fig.7,8,9,10,11).


    

fig.7 fig.8 fig.9 fig.10 fig.11

1. Părul tapat tot( fig.11), va fi așezat cu un pieptene sub formă de S(fig. 12, 13, 14, 15,16) pe suprafața capului, netezind șuvița ușor pe deasupra. Se începe așezarea șuvițelor din zona de la ceafă.

fig.12 fig.13 fig.14 fig.15 fig.16

1. La finalul lucrării, când toate șuvițele au fost așezate în forma dorită, volumele sunt simetrice, atunci fixăm coafura cu un fixativ cu fixare puternică(strong / ultra-strong).


 

fig.17 fig.18

**Cerințe**: Execută lucrarea pe un cap de lucru. Timp de realizare 1oră.