**Domeniul – Constructii, instalatii si lucrari publice**

**Modul 3 – Reabilitarea termica a cladirilor (practica comasata)**

**Clasa – 11 profesionala**

**Denumirea activitatii – Executarea tencuielilor uscate**

**Prof - Elena -Carmen Januszewski**

**LECTIA – EXECUTAREA TENCUIELILOR USCATE**

Urmăriți materialul postat in Tema 5 (linkul de mai jos) si apoi alegeți răspunsul corect la intrebare:

<https://youtu.be/lHZQkqKBYIo>

Pentru montarea corecta a plăcilor de gips-carton, aplicarea tencuielilor uscate se face la temperaturi de: minimum +10 grade Celsius si maximum +25 grade Celsius.

a) ADEVARAT  
b) FALS

**Activitate online:**

Atribuirea materialului de studiat si a temei:

****